Príloha  č. 1: Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

I. MESTSKÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA 
Adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Internet:
Rýchlosť prijímania dát (Download): 40 Mbit/s
Rýchlosť odosielania dát (Upload: 20 Mbit/s
Download a upload rýchlosť v silnej aj slabej prevádzke: bez rozlíšenia
Agregácia rýchlosti: 1:1
Typ IP: static
Možnosť zmeny PTR záznamu verejnej IP
Objem dát za deň: nelimitované
Objem dát za mesiac: nelimitované
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov
RTT čas (tzv. ping): do 50 ms SR
FUP (Fair Use Policy - pravidlá férového používania): nie
Časová alebo dátová obmedzenosť: nie
Antivírusová ochrana: nie

TV:
Televízne kanály: 
	Slovenská verejnoprávna televízia
	Magyar közszolgálati televízió
	DSTV (Dunajskostredská mestská televízia)
Digital IPTV
Rozlíšenie: SD/HD
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov
Montáž Set Top Boxov až 50 m od koncového bodu pripojenia
Set Top Box: 2 ks

Telefón:
Tarifikácia: sekundová
Prenos čísla od ostatných operátorov: 104
Riešenie problematiky: automatické posielanie analógových faxov do e-mailu (ako príloha formát PDF)
Možnosť obmedzenia odchádzajúcich volaní
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov

Koncové zariadenie:
Router:
4x LAN port 10/100/1000 Ethernet
VPN L2TP/IPSEC  min. 20 client
Bandwidth management

Set Top Box:
Audio: Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC LC, HE-AAC
Video: MPEG-2, H.264 (MPEG-4), VC-1, WMV9
Video formát: 4:3, 16:9
Rozlíšenie: až 1080p (FullHD)
Porty: 1x RJ45 10/100 Base-T, HDMI, SCART, S/PDIF Digital 5.1, USB, IR prijímač

Telefón:
pripojenie ústredne MsÚ DS cez 2xBRI (2xISDN vstup, 4 linka)

II. MESTSKÁ POLÍCIA V DUNAJSKEJ STREDE
Adresa: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

Internet:
Rýchlosť prijímania dát (Download): 20 Mbit/s
Rýchlosť odosielania dát (Upload: 20 Mbit/s
Download a upload rýchlosť v silnej aj slabej prevádzke: bez rozlíšenia
Agregácia rýchlosti: 1:1
Typ IP: static
Objem dát za deň: nelimitované
Objem dát za mesiac: nelimitované
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov
RTT čas (tzv. ping): do 50 ms SR
FUP (Fair Use Policy - pravidlá férového používania): nie
Časová alebo dátová obmedzenosť: nie
Antivírusová ochrana: nie

TV:
Televízne kanály: 
	Slovenská verejnoprávna televízia
	Magyar közszolgálati televízió
	DSTV (Dunajskostredská mestská televízia)
Digital IPTV
Rozlíšenie: SD/HD
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov
Montáž Set Top Boxov až 20 m od koncového bodu pripojenia
Set Top Box: 2 ks

Telefón:
Tarifikácia: sekundová
Prenos čísla od ostatných operátorov: 2
Presmerovanie tel. č. 159 na pevnú linku mestskej polície
Možnosť obmedzenia odchádzajúcich volaní
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov

Koncové zariadenie:
Router:
4x LAN port 10/100 Ethernet
VPN L2TP/IPSEC  min. 20 client
Bandwidth management
WiFi 802.11b/g/n s WPA2-PSK

Set Top Box
Audio: Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC LC, HE-AAC
Video: MPEG-2, H.264 (MPEG-4), VC-1, WMV9
Video formát: 4:3, 16:9
Rozlíšenie: až 1080p (FullHD)
Porty: 1x RJ45 10/100 Base-T, HDMI, SCART, S/PDIF Digital 5.1, USB, IR prijímač

Telefón:
Telefónny prístroj
Displej
Zobraziť na displeji telefónu číslo alebo meno volajúceho
Možnosť uloženie kontaktov (Meno a telefónne číslo) min. 100

III. 
MATERSKÁ ŠKOLA ELEKA BENEDEKA 
Adresa: Alžbetínske námestia 323/3, 929 01 Dunajská Streda)
MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO ULICA 
Adresa: Komenského 357/2, 929 01 Dunajská Streda
MATERSKÁ ŠKOLA NÁMESTIE SNP 
Adresa: Námestie SNP 187/11, 929 01 Dunajská Streda
MATERSKÁ ŠKOLA NÁMESTIE PRIATEĽSTVA 
Adresa: Námestie Priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská Streda)
MATERSKÁ ŠKOLA RYBNÝ TRH 
Adresa: Rybný trh 14, 929 01 Dunajská Streda
MATERSKÁ ŠKOLA SZÉCHÉNYIHO ULICA 
Adresa: Széchenyiho ulica 1999/9, 929 01 Dunajská Streda
MATERSKÁ ŠKOLA OKTÓBROVÁ ULICA 
Adresa: Októbrová ulica 939/47, 929 01 Dunajská Streda
MATERSKÁ ŠKOLA JESENSKÉHO ULICA 
Adresa: Jesenského ulica 910/10, 929 01 Dunajská Streda

Internet:
Rýchlosť prijímania dát (Download): 30 Mbit/s
Rýchlosť odosielania dát (Upload): 3 Mbit/s
Download a upload rýchlosť v silnej aj slabej prevádzke: bez rozlíšenia
Agregácia rýchlosti: max. 1:20
Typ IP: static
Objem dát za deň: nelimitované
Objem dát za mesiac: nelimitované
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
RTT čas (tzv. ping): do 50 ms SR
FUP (Fair Use Policy - pravidlá férového používania): nie
Časová alebo dátová obmedzenosť: nie
Antivírusová ochrana: Eset Smart Security 1PC/pripojenie
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov

Telefón:
Tarifikácia: sekundová
Prenos čísla od ostatných operátorov: 1/materská škola
Možnosť obmedzenia odchádzajúcich volaní
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov

TV:
Televízne kanály: 
	Slovenská verejnoprávna televízia
	Magyar közszolgálati televízió
	Stanica určené pre deti do veku 6 rokov
		Jazyk: slovenský/maďarský
	DSTV (Dunajskostredská mestská televízia)
Digital IPTV
Rozlíšenie: SD/HD
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov
Montáž set top boxov až 30 m od koncového bodu pripojenia

Pripojenie elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) na pult centrálnej ochrany (PCO) Mestskej polície v Dunajskej Strede prostredníctvom internetového protokolu.

Koncové zariadenie:
Router:
4x LAN port 10/100 Ethernet
WiFi 802.11b/g/n s WPA2-PSK

Set Top Box:
Audio: Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC LC, HE-AAC
Video: MPEG-2, H.264 (MPEG-4), VC-1, WMV9
Video formát: 4:3, 16:9
Rozlíšenie: až 1080p (FullHD)
Porty: 1x RJ45 10/100 Base-T, HDMI, SCART, S/PDIF Digital 5.1, USB, IR prijímač

Telefón:
Telefónny prístroj
Displej
Zobraziť na displeji telefónu číslo alebo meno volajúceho
Možnosť uloženie kontaktov (Meno a telefónne číslo) min. 100

EZS-PCO:
Ethernet komunikátor - IP prenos údajov v systéme “Dunaj PRO”
(PCO – DUNAJ “FANIT s.r.o. Bratislava”)

IV. 
DENNÉ CENTRUM – DOM ZVÄZOV A DÔCHODCOV 
Adresa: Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda
MATERSKÁ ŠKOLA RUŽOVÝ HÁJ 
Adresa: Ružový háj 1359/19, 929 01 Dunajská Streda
CENTRUM SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Adresa: Komenského ulica 359/33, 929 01 Dunajská Streda

Internet:
Rýchlosť prijímania dát (Download): 30 Mbit/s
Rýchlosť odosielania dát (Upload): 3 Mbit/s
Download a upload rýchlosť v silnej aj slabej prevádzke: bez rozlíšenia
Agregácia rýchlosti: max. 1:20
Typ IP: static
Objem dát za deň: nelimitované
Objem dát za mesiac: nelimitované
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
RTT čas (tzv. ping): do 50 ms SR
FUP (Fair Use Policy - pravidlá férového používania): nie
Časová alebo dátová obmedzenosť: nie
Antivírusová ochrana: Eset Smart Security 1PC/pripojenie
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov

Telefón:
Tarifikácia: sekundová
Prenos čísla od ostatných operátorov: 1 - Materská škola Ružový háj
Možnosť obmedzenia odchádzajúcich volaní
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov

TV:
Televízne kanály: 
	Slovenská verejnoprávna televízia
	Magyar közszolgálati televízió
	Stanica určené pre deti do veku 6 rokov
		Jazyk: slovenský/maďarský
	DSTV (Dunajskostredská mestská televízia)
Digital IPTV
Rozlíšenie: SD/HD
Technická podpora (telefón): 24/7/356
Odstránenie technických porúch: do 6 hodín
Doba trvania zmlúv: 24 mesiacov
Montáž set top boxov až 30 m od koncového bodu pripojenia

Koncové zariadenie:
Router:
4x LAN port 10/100 Ethernet
WiFi 802.11b/g/n s WPA2-PSK

Set Top Box:
Audio: Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC LC, HE-AAC
Video: MPEG-2, H.264 (MPEG-4), VC-1, WMV9
Video formát: 4:3, 16:9
Rozlíšenie: až 1080p (FullHD)
Porty: 1x RJ45 10/100 Base-T, HDMI, SCART, S/PDIF Digital 5.1, USB, IR prijímač

Telefón:
Telefónny prístroj
Displej
Zobraziť na displeji telefónu číslo alebo meno volajúceho
Možnosť uloženie kontaktov (Meno a telefónne číslo) min. 100