Príloha č.3
Odborná špecifikácia
Skladba plastových okien:
1)	Materiál profilu:
1.a. 5-komorový profilový systém so stavebnou hĺbkou min. 70 mm, so stredovým dorazovým tesnením
1.b. Pozinkovaná  výstuha v okennom ráme hrúbky 2 mm
1.c. Okná musia obsahovať mikroventilačné vetranie

2)	Rohové spoje:
2.a. Podmienkou sú spoje zvárané 

3)	Tesnenie:
3.a. Okná musia obsahovať  tesnenia sivej farby
3.b. Všetky tesnenia musia byť vymeniteľné
3.c. Vodotesnosť minimálne alebo lepšia ako trieda E1050 podľa EN 12208
3.d. Požadovaná prievzdušnosť minimálne na úrovni 4 podľa EN 12207

4)	Zasklenie:
4.a. Izolačné 2-sklo plnené argónom hr. 4-16-4 mm
4.b. Tepelno-izolačné vlastnosti skla Ug=1,1 W/m-2K-1
4.c.  izolačné sklo musí byť osadené systémom vlepovania skla
 
5)	Kovanie:
5.a. Kovanie celoobvodové chránené voči korózií,  minimálne s jedným bezpečnostným uzatváracím bodom 
5.b. Požadovaný počet minimálne 6 uzatváracích bodov 
5.c. Požadované  4 polohové ovládanie kľučky
Ďalšie požiadavky:
Pri výrobe obstarávateľ požaduje dodržiavať  normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 8000. 
Pri výrobe nesmú byť použité nebezpečné látky  v zmysle Zákona č. 163/2001 Z.z., Vyhlášky MH SR č. 67/2002 Z.z. 
Obstarávateľ požaduje od dodávateľa splnenie a preukázanie sa normou ISO 9001, ISO 10006
Montáž osadenia plastových okien je potrebné vykonávať v zmysle STN  73 31 34