MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
Mestský úrad  – Városi hivatal
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Príloha č.1: Technická špecifikácia predmetu obstarávania

Funkcie:	tlačiareň, skener, kopírka (multifunkčné zariadenie)

Kopírovanie
Technológia	laserové kopírovanie
Rýchlosť kopírovania a tlače A4	min. 40 strán/min. čb
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	min. 36 strán/min. čb
Prvá kópia	do 9 sek
Rozlíšenie kopírovania	min. 600 x 600 dpi

Tlačiareň
Rozlíšenie	min. 1 200 x 1 200 dpi
Tlačový jazyk	PCL, PostScript, XPS
Prvý výtlačok	do 7 sek
Tlač z USB	áno

Skener
Rýchlosť skenovania	min. 45 strán/min. čb, 30 strán/min. farebne
Rýchlosť obojstranného skenovania	min. 20 strán/min. čb, 13 strán/min. farebne
Rozlíšenie	min. 600 x 600 dpi
Režimy skenovania	minimálne požiadavky: sken do emailu, FTP, PC, WebDav, HDD, USB, sieťový TWAIN
Formáty súborov	minimálne: TIFF, PDF. Compact PDF, JPEG, XPS, PDF/A, Encrypted PDF

Iné špecifikácie
Pamäť	min. 2 GB
Pevný disk	min. 320 GB
Rozhranie	min.: 10 Base-T,100 Base-T,1000 Base-T Ethernet, USB
Ovládanie	farebný dotykový panel v slovenčine
Tonery	na min. 20 000 strán
Automatický podávač dokumentov	obojstranný, na min. 50 listov
Automatická obojstranná tlač	áno
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6-A4
Potlačiteľná gramáž papiera	60 -160 g/m²
Vstupná kapacita papiera	min. 650 hárkov A6-A4
Univerzálny zásobník	min. 550 hárkov A6-A4
Ručný podávač	min. 100 hárkov A6-A4
Výstupná kapacita papiera	min. 250 hárkov A6-A4
Zabezpečenie tlače, kopírovania
a skenovania podľa prihláseného užívateľa	áno
Podpora "follow me" tlače	áno
Podpora Active Directory	áno

Bezpečnosť
Filtrovanie IP adries / blokovanie portov:	áno/áno
Podpora zabezpečenej sieťovej komunikácie:	SSL2, SSL3, TSL 1.0
Podpora IEEE 802.1x	áno
Podpora IPsec	áno
Šifrovanie údajov na HDD:	áno